様式第３号（第７条関係）

ブロック塀等点検表

□　コンクリートブロック塀の場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
|  | 塀の高さ | 地盤から2.2ｍ以下である。 |  |  |
|  | 塀の厚さ | 高さ2ｍを超える塀で15cm以上である。 |  |  |
| 高さ2ｍ以下の塀で10cm以上である。 |  |  |
|  | 控壁（塀の高さが1.2ｍを超える場合） | 塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1／５以上突出した控壁がある。 |  |  |
|  | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 |  |  |
|  | 傾き、ひび割れ等 | 塀に傾きやひび割れがない。人の力でぐらつかない。 |  |  |
| 【以下の項目は、項目①～⑤の全てが「適合」の場合のみチェック】 | | | | |
|  | 鉄筋 | （塀の壁内）  直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。  （控壁の壁内）  直径9mm以上の鉄筋が配筋されている。 |  |  |
|  | 基礎（塀の高さが1.2ｍを超える場合） | 基礎の丈が35cm以上、根入れ深さが30cm以上ある。 |  |  |

※⑥及び⑦の項目は図面等でチェック

□　組積造の塀の場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
|  | 塀の高さ | 地盤から1.2ｍ以下である。 |  |  |
|  | 塀の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１／10以上ある。 |  |  |
|  | 控壁 | 塀の長さ４ｍ以下ごとに塀の厚さの1.5倍以上突出した控壁がある又は壁の厚さが②の必要寸法の1.5倍以上ある。 |  |  |
|  | 基礎 | コンクリートの基礎がある |  |  |
|  | 傾き、ひび割れ等 | 塀に傾きやひび割れがない。人の力でぐらつかない。 |  |  |
| 【以下の項目は、項目①～⑤の全てが「適合」の場合のみチェック】 | | | | |
|  | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある。 |  |  |

※⑥の項目は図面等でチェック